**水质化验报告**

样品编号：001

采样类型：出厂水 采样地点：天台水厂出厂水

判定标准：生活饮用水卫生标准GB5749-2006 检验类别：自检

采样时间：2023.03.09 化验时间：2023.03.09

**检验结果**

（共检测 11项，检测结果 合格）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称（单位） | 指标描述 | 化验结果 | 是否合格 |
| 1 | 出厂水余氯(mg/L) | 0.3-0.4 | 0.35 | 合格 |
| 2 | 出厂水三氯甲烷(mg/L) | 沉淀池加消毒剂药量过大会导致余氯副产物超标 |  | 合格 |
| 3 | 出厂水二氧化氯(mg/L) | 0.1-0.8 | 0.5 | 合格 |
| 4 | 出厂水亚氯酸盐(mg/L) | 加消毒剂药量过大会导致二氧化氯副产物超标 |  | 合格 |
| 5 | 出厂水色度(铂钴色度单位) | 15 | 15 | 合格 |
| 6 | 出厂水浊度(ntu) | 1 | 1 | 合格 |
| 7 | 出厂水嗅和味 | 无 | 无 | 合格 |
| 8 | 出厂水肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
| 9 | 出厂水PH | 6.5-8.5 | 7 | 合格 |
| 10 | 出厂水耗氧量(mg/L) | 3 | 3 | 合格 |
| 11 | 出厂水菌落总数(CFU/ml) | 100 | 100 | 合格 |

**检验结论：**根据《住房城乡建设部关于加强城镇供水设施改造建设和运行管理工作的通知》要求，xxx有限公司严格按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等文件的要求，遵照国标规定的检测频率可得出，该样品按生活饮用水卫生标准GB5749 – 2006判定，所检项目符合标准要求。

化验者： 审核者： 签发日期：

注：本结果只对本样品负责，未经实验室书写批准，不得复制该报告（完整复制除外）